如果需要购买串口板子链接：<https://item.taobao.com/item.htm?id=536854969057>

跳线帽插在BOOT0为高电平上，跳线之前要断电，板子不能上电，CH340G也不能插到电脑上，然后插到电脑上就可以下载程序了

对的，就是要让板从ISP启动，所以跳线前不能上电，然后把CH340G插到电脑给板子供电，这样处理后板子在下程序前是不运行状态，是系统默认状态，这样PA9，PA10就是工作在串口状态了，我是这样认为的 这上面就一个跳线帽，就这样插上就可以 ，下完程序要拿下来，不然以后上电会一直处于ISP状态

